Anexa

**Termeni şi Condiţii de Livrare\*[[1]](#footnote-1)**

Achiziția de **” Cameră video pentru ROSE-RCM TUIASI”**

Subproiect: **Reacționează chimic cu Mediul de la TUIASI – RCM TUIASI**

Beneficiar: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași

Ofertant: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Valabilitatea ofertei:** *[a se completa de către Ofertant]*

**1**. **Oferta de preț** *[a se completa de către Ofertant]*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.**  (1) | **Denumirea produselor**  (2) | **Cant.**  (3) | **Preț unitar**  (4) | **Valoare Totală fără TVA**  (5=3\*4) | **TVA**  (6=5\* %TVA) | **Valoare totală cu TVA**  (7=5+6) |
| 1. | **Cameră video - Kit cu obiectiv**  Senzor CMOS APS-C de 24,1 MP, Procesor de imagini DIGIC 8,Inregistrare video UHD 4K si HD 720p120, Dual Pixel CMOS AF cu Eye Detect AF, Fotografiere la 10 cps , Alimentator CA-PS700 |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL** |  |  |  |  |  |

**2. Preţ fix:** Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

**3. Grafic de livrare:** Livrarea se efectuează în cel mult \_\_\_\_\_\_\_ zile de la semnarea Contractului, la destinația finală indicată, conform următorului grafic: *[a se completa de către Ofertant]*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Denumirea produselor** | **Cant.** | **Termene de livrare** |
| 1 | **Cameră video pentru ROSE-RCM TUIASI**  Pachetul contine: Aparat foto,Obiectiv EF-M 15-45 mm,Trepied ,Cablu HDMI,Atomos Connect HDMI converter,Rode Microphone Videomicro,DR-E12,CA-PS700 | 1 |  |

**4. Plata** facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la destinaţia finală indicată, pe baza facturii Furnizorului şi a procesului - verbal de recepţie, conform *Graficului de livrare*.

**5. Garanţie:** Bunurile oferite vor fi acoperite de garanţia producătorului cel puţin 12 luni de la data livrării către Beneficiar. Vă rugăm să menţionaţi perioada de garanţie şi termenii garanţiei, în detaliu.

**6. Instrucţiuni de ambalare:**

Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinaţia finală.

**7. Specificaţii Tehnice:**

|  |  |
| --- | --- |
| **A. Specificații tehnice solicitate** | **B. Specificații tehnice ofertate**  *[a se completa de către Ofertant]* |
| **Denumire produs: Cameră video pentru ROSE-RCM TUIASI** | *Marca / modelul produsului* |
| **Descriere generală:**  Cameră video - Kit cu obiectiv  Senzor CMOS APS-C de 24,1 MP, Procesor de imagini DIGIC 8,Inregistrare video UHD 4K si HD 720p120, Dual Pixel CMOS AF cu Eye Detect AF, Fotografiere la 10 cps , Alimentator CA-PS700 | *Descriere generală* |
| **Pachetul va contine:**  Aparat foto ,  Obiectiv EF-M 15-45 mm,  Trepied ,  Cablu HDMI,  Atomos Connect HDMI converter,  Rode Microphone Videomicro,  DR-E12,  CA-PS700 |  |
| **Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar:** | *Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat* |
| Tip Camera- Kit cu obiectiv |  |
| **SENZOR**  Format Senzor :APS-C  Tip obturator:Electronic  Viteze obturator: min. (30 - 1/4000) sec |  |
| **FOCUS**  Mod focalizare: Continuous-Servo AF (C), Manual Focus (M), Single-Servo AF (S)  Focalizare :Autofocus |  |
| **OPTICA:Obiectiv**   |  |  | | --- | --- | | Distanta focala | (15-45 mm) | | Diafragma maxima | (f/ 3,5 - 6,3) | | Unghiul de cuprindere | (84 ° pana la 33 °) | | Distanta minima de focalizare | 25 cm | | Design optic | 10 elemente in 9 grupuri | | Tipul de focalizare | Autofocus | | Stabilizare de imagine | Da | | Dimensiunea filtrului | 49 mm (fata) | | Dimensiuni (ø x L) | cca. 60,9 x 44,5 mm | | Greutate: | max. 130 g | |  |
| **SPECIFICATII FOTO**   |  |  | | --- | --- | | Bliț integrat | Da | | Format fisiere | JPEG, Raw | | Masurarea expunerii | Center-Weighted Average, Evaluative, Partial, Spot | | Moduri balans de alb | Auto, Cloudy, Color Temperature, Custom, Daylight, Flash, Fluorescent (White), Shade, Tungsten | | Moduri expunere | Prioritate diafragma, Manual, Program, Prioritate declansator | | Compensarea expunerii: +/-3 EV in trepte de 1/3 | | 3 fotografii, +/- 2 EV, in trepte de 1/3 (se poate folosi alaturi de compensarea expunerii) | | Patina blit extern | Da | | Profil culoare | sRGB;Adobe RGB | | Rezolutie Foto | min.24 Mpx | | Sensibilitate | Auto, 100-25600 (Extins: 100-51200) | | Temporizator | 10 sec; 2 sec | |  |
| **SPECIFICATII VIDEO**   |  |  | | --- | --- | | Iesire video | HDMI D (Micro) | | Inregistrare video | 4K – 3840 x 2160 (23,98, 25 cps) | |  | Full HD – 1920 x 1080 (59,94, 50, 29,97, 25, 23,976 cps) | |  | HD – 1280 x 720 (119,9, 100, 59,94, 50 cps) | | Inregistrare audio | MPEG-4 AAC-LC (stereo) | | Interfata computer | SB Micro-B (USB 2.0) | | Rezolutie Video | min.4K | |  |
| **ECRAN**   |  |  | | --- | --- | | Display LCD | LCD (TFT) 3" Touchscreen | | Optiuni vizualizare | Raport de aspect 3:2. Aprox. 1.040.000 puncte. Tip capacitiv electrostatic. Unghi variabil | | Vizor optic | Electronic, 0,39 " , Aprox. 2.360.000 de puncte | |  |
| **STOCARE :** Tip Card Memorie :SD |  |
| **CONECTIVITATE:** Bluetooth,WiFi |  |
| **Alte**   |  |  | | --- | --- | | Acumulator Litiu-Ion, 7,2 VDC | minim 800 mAh | | Alimentator | inclus | | Mini trepied compatibil | inclus | | Cablu HDMI | inclus | | Placa de Captura HDMI 4K | inclusă, Converteste semnalul de iesire conform standardului USB Video Class (UVC), | | Compatibilitate: | Skype, MS Teams, Zoom, Twitch, Youtube si orice platforma care accepta UVC. Output: 1080p 60p. | | Profunzime culoare | 8/10/12-bit. | | Microfon tip shotgun | inclus. Tip sunet: Mono. Tip capsula microforn: Condensator. Diametru capsula: 12.70 mm. Frecventa: 100 Hz - 20 kHz. Conector: 3.5mm TRS | |  |
| **Garantie: min. 12 luni** |  |
| **Termen de livrare : maxim 02.07.2021** |  |

**NUMELE OFERTANTULUI\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Semnătură autorizată\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Locul:**

**Data:**

1. *Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificații Tehnice solicitate).*

   *Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B - şi îl returnează Beneficiarului semnat, dacă acceptă condițiile de livrare cerute de Beneficiar.* [↑](#footnote-ref-1)