Anexa

**Termeni şi Condiţii de Livrare\*[[1]](#footnote-1)**

Achiziția de **” Cameră video pentru ROSE-RCM TUIASI”**

Subproiect: **Reacționează chimic cu Mediul de la TUIASI – RCM TUIASI**

Beneficiar: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași

Ofertant: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Valabilitatea ofertei:** *[a se completa de către Ofertant]*

**1**. **Oferta de preț** *[a se completa de către Ofertant]*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.**(1) | **Denumirea produselor**(2) | **Cant.**(3) | **Preț unitar**(4) | **Valoare Totală fără TVA**(5=3\*4) | **TVA**(6=5\* %TVA) | **Valoare totală cu TVA**(7=5+6) |
| 1. | **Cameră video - Kit cu obiectiv**Senzor CMOS APS-C de 24,1 MP, Procesor de imagini DIGIC 8,Inregistrare video UHD 4K si HD 720p120, Dual Pixel CMOS AF cu Eye Detect AF, Fotografiere la 10 cps , Alimentator CA-PS700 |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL** |  |  |  |  |  |

**2. Preţ fix:** Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

**3. Grafic de livrare:** Livrarea se efectuează în cel mult \_\_\_\_\_\_\_ zile de la semnarea Contractului, la destinația finală indicată, conform următorului grafic: *[a se completa de către Ofertant]*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Denumirea produselor** | **Cant.** | **Termene de livrare** |
| 1 | **Cameră video pentru ROSE-RCM TUIASI**Pachetul contine: Aparat foto,Obiectiv EF-M 15-45 mm,Trepied ,Cablu HDMI,Atomos Connect HDMI converter,Rode Microphone Videomicro,DR-E12,CA-PS700 | 1 |  |

**4. Plata** facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la destinaţia finală indicată, pe baza facturii Furnizorului şi a procesului - verbal de recepţie, conform *Graficului de livrare*.

**5. Garanţie:** Bunurile oferite vor fi acoperite de garanţia producătorului cel puţin 12 luni de la data livrării către Beneficiar. Vă rugăm să menţionaţi perioada de garanţie şi termenii garanţiei, în detaliu.

**6. Instrucţiuni de ambalare:**

 Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinaţia finală.

**7. Specificaţii Tehnice:**

|  |  |
| --- | --- |
| **A. Specificații tehnice solicitate** | **B. Specificații tehnice ofertate***[a se completa de către Ofertant]* |
| **Denumire produs: Cameră video pentru ROSE-RCM TUIASI** | *Marca / modelul produsului* |
| **Descriere generală:** Cameră video - Kit cu obiectivSenzor CMOS APS-C de 24,1 MP, Procesor de imagini DIGIC 8,Inregistrare video UHD 4K si HD 720p120, Dual Pixel CMOS AF cu Eye Detect AF, Fotografiere la 10 cps , Alimentator CA-PS700 | *Descriere generală* |
| **Pachetul va contine:**Aparat foto ,Obiectiv EF-M 15-45 mm,Trepied ,Cablu HDMI,Atomos Connect HDMI converter,Rode Microphone Videomicro,DR-E12,CA-PS700 |  |
| **Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar:** | *Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat* |
| Tip Camera- Kit cu obiectiv |  |
| **SENZOR**Format Senzor :APS-CTip obturator:ElectronicViteze obturator: min. (30 - 1/4000) sec |  |
| **FOCUS**Mod focalizare: Continuous-Servo AF (C), Manual Focus (M), Single-Servo AF (S)Focalizare :Autofocus |  |
| **OPTICA:Obiectiv**

|  |  |
| --- | --- |
| Distanta focala  | (15-45 mm) |
| Diafragma maxima | (f/ 3,5 - 6,3) |
| Unghiul de cuprindere |  (84 ° pana la 33 °) |
| Distanta minima de focalizare | 25 cm |
| Design optic | 10 elemente in 9 grupuri |
| Tipul de focalizare  | Autofocus |
| Stabilizare de imagine |  Da |
| Dimensiunea filtrului | 49 mm (fata) |
| Dimensiuni (ø x L) | cca. 60,9 x 44,5 mm |
| Greutate: |  max. 130 g |

 |  |
| **SPECIFICATII FOTO**

|  |  |
| --- | --- |
| Bliț integrat | Da |
| Format fisiere | JPEG, Raw |
| Masurarea expunerii | Center-Weighted Average, Evaluative, Partial, Spot |
| Moduri balans de alb | Auto, Cloudy, Color Temperature, Custom, Daylight, Flash, Fluorescent (White), Shade, Tungsten |
| Moduri expunere | Prioritate diafragma, Manual, Program, Prioritate declansator |
| Compensarea expunerii: +/-3 EV in trepte de 1/3 |
| 3 fotografii, +/- 2 EV, in trepte de 1/3 (se poate folosi alaturi de compensarea expunerii) |
| Patina blit extern | Da |
| Profil culoare | sRGB;Adobe RGB |
| Rezolutie Foto | min.24 Mpx |
| Sensibilitate | Auto, 100-25600 (Extins: 100-51200) |
| Temporizator | 10 sec; 2 sec |

 |  |
| **SPECIFICATII VIDEO**

|  |  |
| --- | --- |
| Iesire video | HDMI D (Micro) |
| Inregistrare video | 4K – 3840 x 2160 (23,98, 25 cps) |
|  | Full HD – 1920 x 1080 (59,94, 50, 29,97, 25, 23,976 cps) |
|  | HD – 1280 x 720 (119,9, 100, 59,94, 50 cps) |
| Inregistrare audio | MPEG-4 AAC-LC (stereo) |
| Interfata computer | SB Micro-B (USB 2.0) |
| Rezolutie Video |  min.4K |

 |  |
| **ECRAN**

|  |  |
| --- | --- |
| Display LCD | LCD (TFT) 3" Touchscreen |
| Optiuni vizualizare | Raport de aspect 3:2. Aprox. 1.040.000 puncte. Tip capacitiv electrostatic. Unghi variabil |
| Vizor optic | Electronic, 0,39 " , Aprox. 2.360.000 de puncte |

 |  |
| **STOCARE :** Tip Card Memorie :SD |  |
| **CONECTIVITATE:** Bluetooth,WiFi |  |
| **Alte**

|  |  |
| --- | --- |
| Acumulator Litiu-Ion, 7,2 VDC | minim 800 mAh |
| Alimentator | inclus |
| Mini trepied compatibil | inclus |
| Cablu HDMI | inclus |
| Placa de Captura HDMI 4K | inclusă, Converteste semnalul de iesire conform standardului USB Video Class (UVC), |
| Compatibilitate: | Skype, MS Teams, Zoom, Twitch, Youtube si orice platforma care accepta UVC. Output: 1080p 60p. |
| Profunzime culoare | 8/10/12-bit. |
| Microfon tip shotgun | inclus. Tip sunet: Mono. Tip capsula microforn: Condensator. Diametru capsula: 12.70 mm. Frecventa: 100 Hz - 20 kHz. Conector: 3.5mm TRS |

 |  |
| **Garantie: min. 12 luni** |  |
| **Termen de livrare : maxim 02.07.2021** |  |

**NUMELE OFERTANTULUI\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Semnătură autorizată\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Locul:**

**Data:**

1. *Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificații Tehnice solicitate).*

 *Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B - şi îl returnează Beneficiarului semnat, dacă acceptă condițiile de livrare cerute de Beneficiar.* [↑](#footnote-ref-1)