***Anexa***

**Termeni şi Condiţii de Livrare\*[[1]](#footnote-1)**

Achiziția de **,,** **Achizitie aviziere securizate pentru ROSE-RCM TUIASI ”**

Subproiect: **Reacționează chimic cu Mediul de la TUIASI – RCM TUIASI**

Beneficiar: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași

Ofertant: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Valabilitatea ofertei:** *[a se completa de către Ofertant]*

**1**. **Oferta de preț** *[a se completa de către Ofertant]*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.**(1) | **Denumirea produselor**(2) | **Cant.**(3) | **Preț unitar**(4) | **Valoare Totală fără TVA**(5=3\*4) | **TVA**(6=5\* %TVA) | **Valoare totală cu TVA**(7=5+6) |
| **1** | **Achizitie aviziere securizate pentru ROSE-RCM TUIASI** |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL** |  |  |  |  |  |

**2. Preţ fix:** Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

**3. Grafic de livrare:** Livrarea se efectuează în cel mult \_\_\_\_\_\_\_ zile de la semnarea Contractului, la destinația finală indicată, conform următorului grafic: *[a se completa de către Ofertant]*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Denumirea produselor** | **Cant.** | **Termene de livrare** |
| **1** | **Achizitie aviziere securizate pentru ROSE-RCM TUIASI** |  |  |

**4. Plata** facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la destinaţia finală indicată, pe baza facturii Furnizorului şi a procesului - verbal de recepţie, conform *Graficului de livrare*.

**5. Garanţie:** Bunurile oferite vor fi acoperite de garanţia producătorului cel puţin 1 an de la data livrării către Beneficiar. Vă rugăm să menţionaţi perioada de garanţie şi termenii garanţiei, în detaliu.

**6. Instrucţiuni de ambalare:**

Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinaţia finală.

**7. Specificaţii Tehnice:**

**“Micromasă de încălzire pentru microscop pentru ROSE-RCM TUIASI”**

|  |  |
| --- | --- |
| **A. Specificații tehnice solicitate** | **B. Specificații tehnice ofertate***[a se completa de către Ofertant]* |
| **Denumire produs:** **“** **Achizitie aviziere securizate pentru ROSE-RCM TUIASI”** | *Marca / modelul produsului* |
| **Descriere generală:**Pachetul va include:Aviziere securizate cu următoarele dimensiuni ( H x A x L) în mm( 750 x 150 x 1190) mm – 1 buc( 1100 x 150 x 1190) mm – 2 bucAvizierele vor fi confecționat din pal melaminat, cu spatele din pal melaminat acoperit cu polistiren extrudat, tapițat cu material textil, iluminat în interior, prevăzut cu uși cu ramă din aluminiu și geam tansparent aplicat pe ramă, inchidere cu yală și vor avea forma din schița atașată | ***Descriere generală*** |
| **Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar** | ***Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat*** |
| **Avizier securizat ( H x A x L): ( 750 x 150 x 1190) mm – 1 buc*****Specificații tehnice minime*:*****Corp avizier*:** * material – pal melaminat , de culoare bej , cu grosimea de 18 mm, cantuit cu cant din ABS de culoarea palului

***Spate avizier***: * din pal melaminat, cu grosimea de 16-18 mm
* acoperit cu polistiren extrudat de minim 20 mm, tapițat cu material textil de culoare deschisă( alb/bej)

***Ușă avizier:*** * 2 bucăți,
* confecționată din ramă de aluminiu cu lățimea de 45/50 mm și grosimea de 20-22 mm,
* prevăzută cu geam din sticlă transparentă, cu grosimea de 4 mm, aplicat pe ramă
* prevăzute cu 3 balamale, fiecare
* prevăzute cu încuietoare tip yală cu închidere dublă

**Interiorul avizierului** va fi prevăzut cu un corp de iluminat , cu tub LED de 9 W, ce avea cabluri pentru cuplarea la rețeaua electrică (cca 5 m)**Prinderea avizierului de perete** se va face cu dibluri cu hs cu diametrul de 10 mm |  |
| **Avizier securizat ( H x A x L): ( 1100 x 150 x 1190) mm – 2 buc*****Specificații tehnice minime*:*****Corp avizier*:** * material – pal melaminat , de culoare bej , cu grosimea de 18 mm, cantuit cu cant din ABS de culoarea palului

***Spate avizier***: * din pal melaminat, cu grosimea de 16-18 mm
* acoperit cu polistiren extrudat de minim 20 mm, tapițat cu material textil de culoare deschisă( alb/bej)

***Ușă avizier:*** * 2 bucăți,
* confecționată din ramă de aluminiu cu lățimea de 45/50 mm și grosimea de 20-22 mm,
* prevăzută cu geam din sticlă transparentă, cu grosimea de 4 mm, aplicat pe ramă
* prevăzute cu 3 balamale, fiecare
* prevăzute cu încuietoare tip yală cu închidere dublă

**Interiorul avizierului** * va fi prevăzut cu un corp de iluminat , cu tub LED de 9 W, ce avea cabluri pentru cuplarea la rețeaua electrică (cca 5 m)

**Prinderea avizierului de perete** * se va face cu dibluri cu hs cu diametrul de 10 mm
 |  |
| **Prețul va include transportul la beneficiar și toate costurile legate de monatajul produselor** |  |
| **Garantie: min. 12 luni** |  |
| **Termen de livrare : 30 zile de la semnarea contractului** |  |

**NUMELE OFERTANTULUI\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Semnătură autorizată\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Locul:**

**Data:**

1. *Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificații Tehnice solicitate).*

 *Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B - şi îl returnează Beneficiarului semnat, dacă acceptă condițiile de livrare cerute de Beneficiar.* [↑](#footnote-ref-1)