Anexa

**Termeni şi Condiţii de Livrare\*[[1]](#footnote-1)**

Achiziția de **„Consumabile cuptor inducție”**  **(poziția 34 din PA)**

Proiect: ROSE - Subproiect ” Creativitate și Educație la Știința și Ingineria Materialelor (CESIM)”,

Beneficiar: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași (UTI), Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor (SIM)

Ofertant: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1**. **Oferta de preț** *[a se completa de către Ofertant]*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.**  (1) | **Denumirea produselor**  (2) | **Cant.**  (3) | **Preț unitar**  (4) | **Valoare Totală fără TVA**  (5=3\*4) | **TVA**  (6=5\* %TVA) | **Valoare totală cu TVA**  (7=5+6) |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL** |  |  |  |  |  |

**2. Preţ fix:** Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

**3. Grafic de livrare:** Livrarea se efectuează în cel mult \_\_\_\_\_\_\_ săptămâni de la semnarea Contractului/ Notei de Comanda, la destinația finală indicată, conform următorului grafic: *[a se completa de către Ofertant]*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Denumirea produselor** | **Cant.** | **Termene de livrare** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**4. Plata** facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la destinaţia finală indicată, pe baza facturii Furnizorului şi a procesului - verbal de recepţie, conform *Graficului de livrare*.

**5. Garanţie:** Bunurile oferite vor fi acoperite de garanţia producătorului cel puţin 1 an de la data livrării către Beneficiar. Vă rugăm să menţionaţi perioada de garanţie şi termenii garanţiei, în detaliu.

**6. Instrucţiuni de ambalare:**

Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinaţia finală.

**7. Calificarea ofertantului:** Oferta trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de Înregistrare sau a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte numele complet, sediul și domeniul de activitate. *[a se atasa la oferta documentul solicitat]*

**8. Specificaţii Tehnice:**

*(de inserat specificațiile tehnice ale bunurilor):*

|  |  |
| --- | --- |
| **A. Specificații tehnice solicitate** | **B. Specificații tehnice ofertate**  *[a se completa de către Ofertant]* |
| „Consumabile cuptor inducție”, pachet format din: | *Marca / modelul produsului* |
| 1. **creuzet de grafit** pentru elaborare în cuptor cu inducție de tip **conic,** **capacitate de 2 kg** aur fin (diametru exterior superior de 95 mm, diametru exterior inferior de 61 mm, înaltime de 109 mm, volum de 0,33 litri) – 4 buc  2. **creuzet de grafit** pentru elaborare în cuptor cu inducție de tip **conic, capacitate de 3 kg** aur fin (diametru exterior superior de 105 mm, diametru exterior inferior de 70 mm, înaltime de 127 mm, volum de 0,49 litri) – 1 buc  3. **creuzet grafit/ceramica** pentru cuptor inductie **F5 extra** (diametru ext/int: 100/69 mm, Inaltime ext/int: 145/115 mm, Greutate: 1320 gr) – 1 buc  4. **cleste reglabil pentru creuzete ceramice rotunde**, dimensiune 340 mm – 1 buc  5. **cleste pentru prins creuzete de grafit sau ceramica rotunde** (capat de prindere cu 2 vârfuri ascuțite), cu diametrul de pana la 150 mm, din dotarea cuptoarelor electrice, dimensiune de 390 mm – 1 buc  6. **agitator bagheta ceramica**, pentru omogenizare topitura, lungime de 30 cm – 5 buc  7. **spray Boron** pentru creuzet grafit, 400 ml – 2 buc 8. șorț de protectie sudură, din aramid cu strat de aluminiu gros de 1,1 mm, cu rezistenta, foarte mare, mecanica si termica, cu bretea dupa gat si snururi in talie confectionate din piele, dimensiuni: 70 X 100 cm – 1 buc 9. **viziera sudor** cu vizor din policarbonat auriu cu cadru de aluminiu pentru fixarea pe casti. Ideal pentru protecția căldurii care provine de la cuptoare sau din procesele de topire. Forma larga asigura un nivel ridicat de protectie pentru fata, tample si gat. Tenta verde a materialului ofera o vizibilitate excelenta. Utilizat pentru protectia maxima a persoanelor care lucrează cu materiale incandescente. Inaltime vizor: 25 cm EN 166 CE – 1 buc  10. **mănuși de protecție termica** - 350 ˚C. Manusi antitermice din tesatura din fibre para-aramide, captuseala respirabila TNT Modacrylic, lungime 38 cm, marime universala XL (foarte buna rezistenta termica - utilizatorul nu va resimti durere cauzata de temperatura de contact de pana la 350 ˚C, pentru cel putin 15 secunde; buna rezistenta la taiere, rupere si perforatii / strapungere; rezistenta la caldura radianta, caldura de contact si stropi de metal topit; Standarde de conformitate: EN 407 - 43324X - Manusi de protecţie impotriva riscurilor termice (caldura şi/sau foc), EN 388 - 454XX - Manusi de protectie impotriva riscurilor mecanice, EN 2016/425 - Normativ UE – 2 buc  11. **manusi din piele capra pentru sudura TIG** - TIG15K (piele capra cusuta pentru rezistenta cu ata KEVLAR, grosime piele 0.8-1 mm, lungime 35 cm, elastic pentru ajustare la incheietura mainii, manseta lata din piele spalt, mulaj foarte bun, proiectate pentru sudura TIG, - 3 buc (2 buc marime 9, 1 buc mărime 10).  12. **ochelari de sudura DIN 5** cu lentile laterale, lentile din policarbonat monobloc, tratate antizgariere, antiaburire filtru UV400, brate din nylon, inclinabile si ajustabile, suport nazal din PVC moale, grad de intunecare DIN 5, Ochelari sudor conform standarde de conformitate: EN 169, EN 170 – 5 buc. | *Descriere generală* |
|  | *Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat* |
|  | *Parametrii de Funcţionare ai produsului ofertat* |
|  |  |

**9. Valabilitatea ofertei este de \_\_\_\_ zile** *[a se completa de către Ofertant]* **de la termenul limită de depunere al ofertei, in corelatie cu cerinta de la punctul 7 din cadrul Invitatiei de participare.**

**NUMELE OFERTANTULUI\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Semnătură autorizată\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Locul:**

**Data:**

1. *Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificații Tehnice solicitate).*

   *Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B - şi îl returnează Beneficiarului semnat, dacă acceptă condițiile de livrare cerute de Beneficiar.* [↑](#footnote-ref-1)