**Caracteristici uși amfiteatrul E4 și ușa de trecere dintre imobilul En și ETH**

Usa dubla ,canate egale, cu suprafata de finisare CPL 0.2 , toc fix dublu MDF 100 mm, ranfosarea pentru amortizor pe ambele canate, balamale din 3 parti,structura blatului de usa cu pal perforat, Supralumina toc tunel Minimax , pt usa dubla, CPL 0.2 mm + friza , culoare Nuc Mondena 1, Kit bara antipanica Canat Principal + Canat Secundar, Amortizor pe ambele canate

**Caracteristici pardoseli covor PVC**

covor din PVC termosudabil, compact cu grosimea de min. 2,0 mm, antibacterian, de trafic comercial

extrem, antiderapant, culoare pastel uni sau tip strop. Acesta trebuie sa fie rezistent la foc. PIinta și o

margine de 20 cm linga perete se vor realiza din covor de același tip, cu o nuanta mai inchisa.

• grosime - 2.00 mm

• clasa de foc - Bfl-s1

• clasa de trafic - 34-43

• tratament - antibacterian, ignifug