                                                                                                                   Anexa   

Termeni şi Condiţii de Livrare*

Achiziția de “Tehnica de calcul si accesorii proiect PN-IV-P7-CI-2025-0151”

CPV 30213200-7
Beneficiar: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

Ofertant: ___[a se completa de către Ofertant]_________________
1.Oferta de preț LOT 1 [a se completa de către Ofertant]
	Nr. reper
(1)
	Cod LOT1

CVP

(2)
	Denumirea produselor 
(3)
	Cant.

(4)
	Preț unitar

(5)
	Valoare Totală fără TVA

(6=4*5)
	TVA

(7=6* 
%TVA)
	Valoare totală cu TVA

(7=5+6)

	1.1
	30213200-7
	Tableta PC 
	1 buc
	
	
	
	

	1.2
	
	Placa achizitie date
	2 buc
	
	
	
	

	1.3
	
	Sistem de telecomunicatii fara fir
	3 buc
	
	
	
	

	TOTAL LOT 1
	
	
	


2. Specificaţii Tehnice LOT 1:

	A. Specificații tehnice minime solicitate 
Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, marcă de fabrică sau de comerţ sunt menţionate pentru a identifica cu uşurinţă tipul de produs. Aceste specificații vor fi considerate ca având menţiunea: “sau echivalent”.
	B. Specificații tehnice ofertate 

[a se completa de către Ofertant]

	LOT 1 - CPV 30213200-7
	LOT 1- CPV 30213200-7

	Denumire achiziție: Tehnica de calcul si accesorii proiect PN-IV-P7-CI-2025-0151:
	Denumire achiziție: Tehnica de calcul si accesorii proiect PN-IV-P7-CI-2025-0151:

	Reper 1.1.: Tableta PC destinata utilizarii mobile, procesarii de date, accesului la aplicatii informatice si comunicatiilor de date mobile.

-Display: diagonală minimum 11 inch

-rezoluție minimum 1920 x1200 pixeli, 
-rată de reîmprospătare minimum 90 Hz,

-tehnologie de protectie a ecranului adecvata utilizarii normale

-Procesor : minimum 8 nuclee de procesare

-Frecventa maxima de minimum 2.5Ghz

-Memorie RAM: minim 8 GB

-stocare internă: minim 256 GB

-posibilitate de extinderea spatiului de stocare prin card de memorie

-comunicatii mobile:suport pentru retele 2G/3G/4G/LTE si 5G

-Suport cartela SIM
-wi-fi dual-band, compatibil cu standardele IEEE 802.11 a/b/g/n/ac sau superior,
-Bluetooth versiunea 5.2 sau superioara,
-Localizare: sistem GNSS integrat cu suport pentru minimum GPS,GLONASS, Galileo si BeiDou sau sisteme echivalente;
-Conectica: minim 1 port USB  type-c PENTRU alimentare si transfer date;

 -iesire audio analogica de 3,5 mm sau solutie echivalenta pentru conectarea castilor;
-sistem audio: difuzoare stereo integrate, minimum 4 difuzoare sau configuratie echivalenta din punct de vedere functional;

-suport procesare audio multicanal;

-camera principala minimum 8 MP, cu focalizare automata si inregistrare video minimum Full HD;

-camera frontala minimum 5MP, cu inregistrare video minimum Full HD

- Senzori integrați: accelerometru si senzori pentru orientare mobilitate;
-baterie: capacitate de minimum 7000mAh;

-suport încărcare rapidă prin USB-C, cu putere de incarcare de minimum 20W;

-Sistem de operare : Android sau echivalent cu suport  pentru actualizări de securitate și  funcționale;

-suport pentru utilizarea simultana a mai multor aplicatii;

-husa.
	

	Reper 1.2.: Placă de dezvoltare/achiziție de date cu arhitectură de procesare duală, destinată achiziției și prelucrării inteligente a datelor, inclusiv aplicațiilor de tip Edge AI;

-să dispună de un procesor principal de minimum 4 nuclee, arhitectură 64-bit, destinat rulării unui sistem de operare de tip Linux sau echivalent;

-frecvență de lucru a procesorului de minimum 2,0 GHz;

-procesor grafic integrat și capabilități hardware pentru accelerarea procesării grafice și/sau a aplicațiilor de inteligență artificială;

-să dispună de un microcontroler dedicat, separat de procesorul principal, destinat controlului în timp real și achiziției/prelucrării semnalelor;

-microcontroler cu arhitectură ARM Cortex-M sau echivalent;

-memorie RAM: minimum 4 GB LPDDR4/LPDDR4X;

-memorie de stocare internă: minimum 32 GB eMMC;

-stocarea sistemului de operare și a datelor trebuie să poată fi realizată direct pe memoria internă, fără obligativitatea utilizării unui card SD;

-Wi-Fi: dual-band 2,4 GHz și 5 GHz;

-Bluetooth: minimum versiunea 5.1;

-minimum un port USB Type-C multifuncțional, cu suport pentru alimentare și transfer de date;

-suport pentru conectarea perifericelor USB;

-suport pentru ieșire video;

-interfețe de extindere pentru comunicații și achiziție de date, incluzând minimum I²C, SPI, UART, PWM, GPIO și CAN sau interfețe echivalente;

-interfață dedicată pentru conectarea rapidă a senzorilor prin I²C;

-sistem de indicare vizuală integrat, cu minimum 8 × 13 LED sau matrice echivalentă;

-suport hardware/software pentru rularea de aplicații de Machine Learning / Machine Vision la nivel Edge;

-posibilitatea dezvoltării și rulării aplicațiilor pe procesorul principal și controlului în timp real prin microcontrolerul dedicat.
-Sistem de operare Linux sau echivalent si support pentru medii de dezvoltare pentru aplicatii Python/C++ sau echivalente.

	

	Reper 1.3. Sistem de telecomunicatii fara fir:

 terminal industrial pentru 

transmisia wireless a datelor, destinat 

comunicatiilor de date pe distante mari; 

-tehnologie de transmisie: LoRa sau tehnologie 

echivalentă, bazată pe modulație de tip Chirp 

Spread Spectrum (CSS) sau echivalent;

- comunicatie bidirectională; 

-posibilitate de utilizare in configuratii punct-la-

punct si punct-la-multipunct; 

-bandi de frecventă: domeniu de functionare care

 să includă intervalul 410—510 MHz, pentru
utilizarea in banda de frecvență corespunzătoare 

aplicatiei; 

-sensibilitate la receptie: maximum -145 dBm sau 
mai bunä; 

-putere de emisie: minimum 20 dBm;

- stabilitate a frecvenței asigurată prin oscillator 

compensat termic sau tehnologie echivalentă;

-interfete seriale: minimum două dintre 

urmätoarele, dintre care cel puțin una să fie RS-

485: RS-232; RS-485; RS-422; 
-viteză de transmisie serială: configurabilă in 

 intervalul de minimum 1200—115200 bps; 
-suport pentru transmisia datelor in mod streaming 
și/sau pachete; 
-suport pentru comunicații punct-la-punct  si 

punct-la- multipunct; 
-posibilitate de utilizare in  re!ele cu retransmisie/ 

relay;
- funcție de monitorizare a nivelului
semnalului recepționat (RSSI) sau ehivalent; 
-functie de evitare a transmiterii in cazul ocupării 
canalului radio (LBT- Listen Before Talk) sau 
functie echivalentă; 

-verificarea integrității datelor prin CRC sau 

mecanism echivalent;
- memorie tampon/cache de minimum 512 octeti
 pentru pachetele de date; 

-suport pentru criptarea comunicației, inclusiv

 AES sau algoritm echivalent; 
-configurare prin comenzi AT sau interfață 

software echivalentă; 

- posibilitate de configurare de pe PC;
- support pentru actualizarea firmware-ului; 
-alimentare: interval de alimentare in curent

 continuu care să includă minimum 6-24 V DC,
- protectie la supratensiuni si inversarea
 polarității, 
-protectie la descărcări electrostatice si/sau
 impulsuri tranzitorii; 
-carcasă: metalică sau din material cu rezistență

 mecanică si electromagnetică echivalentă;
 posibilitate de montare pe șină DIN; 
-antenă omnidirectională compatibilă cu frecventa
 de funcționare, inclusiv  cablu si elementele 
necesare conectării.

	


3.Preţ fix:  Prețul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.
4.Plata facturii se va efectua în lei, 100% după recepția produselor, pe baza facturii Furnizorului (e-factura) şi a procesului - verbal de recepție/NIR, conform termenului de livrare.
NUMELE OFERTANTULUI_____________________

Semnătură autorizată___________________________

Locul:

Data:
�Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în  care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește prestarea serviciilor (Pct.2,4 – Specificații Tehnice solicitate).


 Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1,2 si pct.3,4 -  şi îl returnează  Beneficiarului semnat, dacă acceptă condițiile de prestare cerute de Beneficiar.
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