                                                                                                                   Anexa   

Termeni şi Condiţii de Livrare*

Achiziția de “Controler IEEIA”

CPV 31110000-0
Beneficiar: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

Ofertant: ___[a se completa de către Ofertant]_________________
1.Oferta de preț LOT  [a se completa de către Ofertant]
	Nr. reper
(1)
	Cod LOT1

CVP

(2)
	Denumirea produselor 
(3)
	Cant.

(4)
	Preț unitar

(5)
	Valoare Totală fără TVA

(6=4*5)
	TVA

(7=6* 
%TVA)
	Valoare totală cu TVA

(7=5+6)

	1.1
	31110000-0
	Controler
	2 buc
	
	
	
	

	TOTAL LOT 
	
	
	


2. Specificaţii Tehnice LOT 1:

	A. Specificații tehnice minime solicitate 
Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, marcă de fabrică sau de comerţ sunt menţionate pentru a identifica cu uşurinţă tipul de produs. Aceste specificații vor fi considerate ca având menţiunea: “sau echivalent”.
	B. Specificații tehnice ofertate 

[a se completa de către Ofertant]

	LOT 1 - CPV 31110000-0
	LOT 1- CPV 31110000-0

	Denumire achiziție: Controler IEEIA:
	Denumire achiziție: Controler  IEEIA:

	Controler electronic :Controler utilizat pentru comanda unui motor electric sincron cu magneți permanenți, respectiv a unui motor electric sincron cu excitație electromagnetică, alimentat de la o sursă de curent continuu/baterie, asigurând controlul cuplului și al vitezei, precum și funcționarea în ambele sensuri, cu urmatoarele cerinte :
1.Alimentare:

- tensiune nominală de alimentare între 24 V și 96 V c.c (valoarea maximă a tensiunii de alimentare: minim 110 V).

- protecție la inversarea polarității și măsuri avansate de izolație (inclusiv izolație optică a circuitelor de comandă/semnal).

2.Compatibilitate:Controlerul trebuie să fie compatibil cu:

- motoare BLDC (Brushless DC Motor);

- motoare PMSM (Permanent Magnet Synchronous Motor);

- traductoare de poziție a rotorului de tip Sin/Cos, senzori Hall, encodere incrementale, resolver sau alte soluții echivalente, în funcție de configurația motorului.
3. Performanțe:  să asigure cel puțin:

- control vectorial (FOC) sau o tehnologie echivalentă;

-reglarea cuplului și vitezei; 

-funcționare în ambele sensuri; 

-frânare regenerativă; 

-limitarea curentului bateriei și a curentului de fază; 

-reglarea parametrilor prin software dedicat

-posibilitatea de comunicare pe cale digitală (software dedicat).
4. Curent:
-curent de fază continuu (nominal): minim 240 A;

- curent de fază maxim de scurtă durată (peak current): minim 550 A. 
5.Functii:Controlerul trebuie să includă minimum:
- limitare de current;

- protecție la supracurent;
- protecție la subtensiune și supratensiune;
- protecție termică pentru MOSFET-uri; 
- monitorizarea temperaturii motorului (prin senzor dedicat, dacă motorul dispune de acesta);

- funcție de rulare bidirecțională (mers înainte/înapoi);
- funcție de oprire de urgență.

6. Configurare
Controlerul trebuie să permită configurarea parametrilor prin intermediul unui calculator sau al unui dispozitiv mobil.

Vor putea fi modificați minimum:

- limitele de curent; 

- accelerația; 

- decelerația; 

- viteza maximă; 

- parametrii de protecție.
7. Interfețe
Controlerul trebuie să dispună de interfețe necesare conectării:

- accelerației electronice; 

- contactului principal; 

- comenzii înainte/înapoi; 

- frânei; 

- senzorilor motorului; 

- comunicației pentru configurare și diagnostic. 
8. Condiții de mediu

Controlerul trebuie să funcționeze în următoarele condiții:
- temperatură de funcționare: minimum între 0°C și +50°C; 

- rezistență la vibrații specifică aplicațiilor mobile / vehiculelor electrice 
9. Documentație

La livrare se vor furniza:

- fișa tehnică; 

- manual de utilizare; 

- software-ul de configurare sau modalitatea de descărcare; 

- declarația de conformitate.  
10. Garanție

Garanție minimă: 12 luni.
11. Criterii de conformitate

Ofertantul va prezenta:

- fișa tehnică a produsului; 

- declarație de conformitate; 

- documentație care demonstrează îndeplinirea cerințelor tehnice.

	


3.Termen de livrare: maxim 30 zile lucratoare de la semnarea contractului de ambele parti la adresa achizitorului B-dul Profesor Dimitrie Mangeron nr. 23, Iasi.
4.Preţ fix:  Prețul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.
5.Plata facturii se va efectua în lei, 100% după recepția produselor, pe baza facturii Furnizorului (e-factura) şi a procesului - verbal de recepție/NIR, conform termenului de livrare in contul de trezorerie al ofertantului :.............................................. [a se completa de către Ofertant].
NUMELE OFERTANTULUI_____________________

Semnătură autorizată___________________________

Locul:

Data:
�Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în  care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește prestarea serviciilor (Pct.2,4 – Specificații Tehnice solicitate).


 Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1,2 si pct.3,4,5 -  şi îl returnează  Beneficiarului semnat, dacă acceptă condițiile de prestare cerute de Beneficiar.
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