                                                                                                                   Anexa   

Termeni şi Condiţii de Livrare*

Achiziția de “Imprimanta 3D IEEIA”

CPV 30232100-5
Beneficiar: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

Ofertant: ___[a se completa de către Ofertant]_________________
1.Oferta de preț LOT 1 [a se completa de către Ofertant]
	Nr. reper
(1)
	Cod LOT1

CVP

(2)
	Denumirea produselor 
(3)
	Cant.

(4)
	Preț unitar

(5)
	Valoare Totală fără TVA

(6=4*5)
	TVA

(7=6* 
%TVA)
	Valoare totală cu TVA

(7=5+6)

	1.1
	30232100-5
	Imprimanta 3D cu sistem multicolor
	1 buc
	
	
	
	

	1.2
	
	Role filament PLA
	8 buc
	
	
	
	

	TOTAL LOT 1
	
	
	


2. Specificaţii Tehnice LOT 1:

	A. Specificații tehnice minime solicitate 
Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, marcă de fabrică sau de comerţ sunt menţionate pentru a identifica cu uşurinţă tipul de produs. Aceste specificații vor fi considerate ca având menţiunea: “sau echivalent”.
	B. Specificații tehnice ofertate 

[a se completa de către Ofertant]

	LOT 1 - CPV 30232100-5
	LOT 1- CPV 30232100-5

	Denumire achiziție: Imprimanta 3D IEEIA:
	Denumire achiziție: Imprimanta 3D IEEIA:

	Reper 1.1.: Imprimanta 3D cu sistem multicolor:
Tehnologie : FDM ( depunere de material topit)
Constructie: carcasa (incinta) inchisa

Volum de constructie: minimum 250x250x250 mm

Imprimare multicolor/multimaterial: sistem automat de alimentare pentru minimum 4 filamente, inclus in pachet

Tip extruder:direct drive

Diametru filament: 1.75mm

Duza: diametru 0.4mm, inclusa

Temperatura maxima a duzei: minimum 300 °C

Temperatura maxima a platformei:minimum 100°C

Viteza maxima de imprimare: minimum 500mm/s

Acceleratia maxima :minimum 10.000mm/s²
Inaltime strat: Reglabila, cel putin in intervalul 0.1-0.3 mm

Nivelare platforma: automata

Materiale compatibile : minimum PLA,PETG,ABS,ASA

Monitorizare :Camera video integrata pentru urmarirea imprimarii

Interfata: ecran tactil

Conectivitate: WI-FI si cel putin una dintre : port USB pentru Stik de memorie sau port Ethernet (RJ45)

Control la distanta : trimiterea lucrarilor si urmarirea imprimarii din retea

Software: Software de feliere (slicer) gratuit, fara abonament, compatibil Windows 10/11

Alimentare :220-240V, 50 Hz

Accesorii: cablu alimentare , set de unelte de intretinere, manual de utilizare in limba româna sau engleza

Termen de garantie : 24 luni
	

	Reper 1.2.:Role filament PLA 
Material PLA

Diametru: 1.75mm, toleranta maximum +-0,03mm

Greutate netaȘ minimum 1kg/rola

Culori: minimum 4 culori diferite

Compatibile cu imprimanta ofertata la reperul 1,1 si cu sistemul ei multicolor 
Termen de garantie : 24 luni
	


3.Termen de livrare: maxim 30 zile lucratoare de la semnarea contractului de ambele parti la adresa achizitorului B-dul Profesor Dimitrie Mangeron nr. 23, Iasi.
4.Preţ fix:  Prețul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.
5.Plata facturii se va efectua în lei, 100% după recepția produselor, pe baza facturii Furnizorului (e-factura) şi a procesului - verbal de recepție/NIR, conform termenului de livrare in contul de trezorerie al ofertantului :.............................................. [a se completa de către Ofertant].
NUMELE OFERTANTULUI_____________________

Semnătură autorizată___________________________

Locul:

Data:
�Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în  care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește prestarea serviciilor (Pct.2,4 – Specificații Tehnice solicitate).


 Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1,2 si pct.3,4,5 -  şi îl returnează  Beneficiarului semnat, dacă acceptă condițiile de prestare cerute de Beneficiar.
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