Anexa

**Termeni şi Condiţii de Livrare\*[[1]](#footnote-1)**

Achiziția de **,,Mobilier ”**  **ROSE-Mec4Pass”**

Subproiect: ***Cresterea deschiderii parcursului educational catre absolvire prin reducerea abandonului in primul an de studii***

Beneficiar: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași

Ofertant: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Valabilitatea ofertei:** *[a se completa de către Ofertant]*

1. **Oferta de preț** *[a se completa de către Ofertant]*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.**(1) | **Denumirea produselor**(2) | **Cant.**(3) | **Preț unitar**(4) | **Valoare Totală fără TVA**(5=3\*4) | **TVA**(6=5\* %TVA) | **Valoare totală cu TVA**(7=5+6) |
| **Mobilier** |  |  |
| Lot 1 poz.1 | * Mese de lucru
 | 24 |  |  |  |  |
| Lot 1 poz.2 | * Rafturi/etajere
 | 6 |  |  |  |  |
| Lot 1 poz.3 | * Scaune
 | 48 |  |  |  |  |
| **Total Lot 1** |  |  |  |

**2. Preţ fix:** Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

1. **Grafic de livrare:** Livrarea se efectuează în cel mult zile de la semnarea Contractului, la destinația finală indicată, conform următorului grafic: *[a se completa de către Ofertant]*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Denumirea produselor** | Cant. | **Termene de livrare** |
| **Mobilier**  |
| Lot 1 poz.1 | * Mese de lucru
 | 24 |  |
| Lot 1 poz.2 | * Rafturi/etajere
 | 6 |  |
| Lot 1 poz.3 | * Scaune
 | 48 |  |

**4. Plata** facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la destinaţia finală indicată, pe baza facturii Furnizorului şi a procesului - verbal de recepţie, conform *Graficului de livrare*.

**5. Garanţie:** Bunurile oferite vor fi acoperite de garanţia producătorului cel puţin 1 an de la data livrării către Beneficiar. Vă rugăm să menţionaţi perioada de garanţie şi termenii garanţiei, în detaliu.

**6. Instrucţiuni de ambalare:**

 Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinaţia finală.

**7. Specificaţii Tehnice:**

|  |  |
| --- | --- |
| **A. Specificații tehnice solicitate** | **B. Specificații tehnice ofertate***[a se completa de către Ofertant]* |
| * **Denumire produs: ,,Mobilier –AI.” –**
 |  |
| **Descriere generală: Descriere generală: Acest pachet va conține :** Lot 1 : **Mobilier*** Mese de lucru – 24 buc
* Rafturi/etajere – 6 buc
* Scaune – 48 buc
 |  |
| Lot 1 : **Mobilier** |
| * 1. **Denumire produs**

**Mese de lucru** |  |
| **Descriere generală**Mese de lucru, din PAL melaminat, cant ABS |  |
| **Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar****MESE DE LUCRU – 24 buc****Dimensiuni:** 1250x500x780 (mm, L x l x h)**Material:** corp din PAL melaminat, grosime 18 mm, cant ABS cu grosime 2 mm la blat, partea frontală si laterale (picioare); poliță interioară și fața din PAL melaminat, grosime 18 mm, cant ABS cu grosime 0,4 mm. **Construcție:** rigidă, cu îmbinări demontabile; partea frontală va realizată din 1 placă de PAL melaminat cu grosime 18 mm și lățime de 400 mm.**Culoare:** fag**Accesorii:** picioarele laterale prevăzute cu tălpi de protecție pentru pardoseală.**Standarde:** toate materialele și accesoriile utilizate vor fi in conformitate cu standardele în vigoare.**Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficia**r**Regim de utilizare:** asamblarerigidă pentru posibilitatea amplasării în diverse configurații în spații destinate pentru activități didactice intense, material cu suprafață rezistentă la zgâriere și frecare medii.**Conformitate:** caracterisiticile dimensionale ale produsului propus vor fi marcate pe un desen / schiță anexat.**Garantie:** minim 24 luni.**Cerințe de întreținere:** rezistență la agenți de curățare și întreținere uzuali.**Notă:** sunt incluse proiectarea, materialele și accesoriile, execuția, transportul și montajul la locația beneficiarului. | *Marca / modelul produsului**Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat**Garantie* |
| * 1. **Denumire produs**

**Rafturi etajere** |  |
| **Descriere generală****Rafturi/etajere** corp din PAL melaminat |  |
| **Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar*** 1. **Rafturi/etajere – 6 buc**

**Dimensiuni: 600x380x2000****Material**  corp din PAL melaminat laterale si polite din pal melaminat 18mm,canturi abs, cu 5 spatii depozitare 600x380xh2000 , spate din mdf melaminat, imbinari fixe si rigidebirou - din pal melaminat cu blat de 36mm si picioare cu pazie de 450mm din pal de 18mm , cant abs 2mm pentru elementele de contact, talpi protectie pardoseala, imbinari fixe si rigide.**Culoare:** fag**Standarde:** toate materialele și accesoriile utilizate vor fi in conformitate cu standardele în vigoare.**Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficia**r**Regim de utilizare:** asamblarerigidă pentru posibilitatea amplasării în diverse configurații în spații destinate pentru activități didactice intense, material cu suprafață rezistentă la zgâriere și frecare medii.**Conformitate:** caracterisiticile dimensionale ale produsului propus vor fi marcate pe un desen / schiță anexat.**Garantie:** minim 24 luni.**Cerințe de întreținere:** rezistență la agenți de curățare și întreținere uzuali.**Notă:** sunt incluse proiectarea, materialele și accesoriile, execuția, transportul și montajul la locația beneficiarului. |  |
| **1.3.Denumire produs****Scaun** |  |
| **Descriere generală**Scaun fix, șezut și spătar din lemn stratificat lăcuit, pentru sali de curs / conferințe, cu cadru metalic. |  |
| **Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar****SCAUNE – 48 buc****Dimensiuni:** înălțime totală 80 - 100 cm, lățime șezut 40 - 50 cm, adâncime șezut 40 - 50 cm, înalțime șezut 45 - 50 cm.**Elemente constructive:** cadru rigid din metal, finisat prin vopsire în câmp electrostatic; baza șezut și spătar din lemn stratificat, grosime 8 - 10 mm, lăcuit, finisaj avansat; sarcina portantă minim 120 kg; picioare prevăzute cu protecție pentru pardoseală; suprapozabil.**Gamă de culori:** tip fag.**Standarde:** toate materialele și accesoriile vor fi in conformitate cu standardele în vigoare.* *Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar*

**Regim de utilizare:** activități didactice intense; finisaj cu rezistență mare la frecare.**Conformitate:** caracterisiticile dimensionale ale produsului propus vor fi marcate pe un desen / schiță anexat.**Garantie:** minim 24 luni.**Cerințe de întreținere:** rezistență la agenți de curățare și întreținere uzuali.**Notă:** sunt incluse transportul și montajul la locația beneficiarului. | *Marca / modelul produsului**Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat**Garantie* |
| **Termen de livrare : 3 saptamani** |  |

**NUMELE OFERTANTULUI\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Semnătură autorizată\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Locul:**

**Data:**

1. *Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificații Tehnice solicitate).*

 *Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B - şi îl returnează Beneficiarului semnat, dacă acceptă condițiile de livrare cerute de Beneficiar.* [↑](#footnote-ref-1)