Anexa

**Termeni şi Condiţii de Livrare\*[[1]](#footnote-1)**

Achiziția de **,,Mobilier ”**  **ROSE-Mec4Pass”**

Subproiect: ***Cresterea deschiderii parcursului educational catre absolvire prin reducerea abandonului in primul an de studii***

Beneficiar: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași

Ofertant: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Valabilitatea ofertei:** *[a se completa de către Ofertant]*

1. **Oferta de preț** *[a se completa de către Ofertant]*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.**  (1) | **Denumirea produselor**  (2) | **Cant.**  (3) | **Preț unitar**  (4) | **Valoare Totală fără TVA**  (5=3\*4) | **TVA**  (6=5\* %TVA) | **Valoare totală cu TVA**  (7=5+6) |
| **Mobilier** | | | | |  |  |
| Lot 1 poz.1 | * Mese de lucru | 24 |  |  |  |  |
| Lot 1 poz.2 | * Rafturi/etajere | 6 |  |  |  |  |
| Lot 1 poz.3 | * Scaune | 48 |  |  |  |  |
| **Total Lot 1** | | | |  |  |  |

**2. Preţ fix:** Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

1. **Grafic de livrare:** Livrarea se efectuează în cel mult zile de la semnarea Contractului, la destinația finală indicată, conform următorului grafic: *[a se completa de către Ofertant]*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | | **Denumirea produselor** | | Cant. | | **Termene de livrare** | |
| **Mobilier** | | | | | | | |
| Lot 1 poz.1 | | * Mese de lucru | | 24 | |  |
| Lot 1 poz.2 | | * Rafturi/etajere | | 6 | |  |
| Lot 1 poz.3 | | * Scaune | | 48 | |  |

**4. Plata** facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la destinaţia finală indicată, pe baza facturii Furnizorului şi a procesului - verbal de recepţie, conform *Graficului de livrare*.

**5. Garanţie:** Bunurile oferite vor fi acoperite de garanţia producătorului cel puţin 1 an de la data livrării către Beneficiar. Vă rugăm să menţionaţi perioada de garanţie şi termenii garanţiei, în detaliu.

**6. Instrucţiuni de ambalare:**

Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinaţia finală.

**7. Specificaţii Tehnice:**

|  |  |
| --- | --- |
| **A. Specificații tehnice solicitate** | **B. Specificații tehnice ofertate**  *[a se completa de către Ofertant]* |
| * **Denumire produs: ,,Mobilier –AI.” –** |  |
| **Descriere generală: Descriere generală: Acest pachet va conține :**  Lot 1 : **Mobilier**   * Mese de lucru – 24 buc * Rafturi/etajere – 6 buc * Scaune – 48 buc |  |
| Lot 1 : **Mobilier** | |
| * 1. **Denumire produs**   **Mese de lucru** |  |
| **Descriere generală**  Mese de lucru, din PAL melaminat, cant ABS |  |
| **Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar**  **MESE DE LUCRU – 24 buc**  **Dimensiuni:** 1250x500x780 (mm, L x l x h)  **Material:** corp din PAL melaminat, grosime 18 mm, cant ABS cu grosime 2 mm la blat, partea frontală si laterale (picioare); poliță interioară și fața din PAL melaminat, grosime 18 mm, cant ABS cu grosime 0,4 mm.  **Construcție:** rigidă, cu îmbinări demontabile; partea frontală va realizată din 1 placă de PAL melaminat cu grosime 18 mm și lățime de 400 mm.  **Culoare:** fag  **Accesorii:** picioarele laterale prevăzute cu tălpi de protecție pentru pardoseală.  **Standarde:** toate materialele și accesoriile utilizate vor fi in conformitate cu standardele în vigoare.  **Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficia**r  **Regim de utilizare:** asamblarerigidă pentru posibilitatea amplasării în diverse configurații în spații destinate pentru activități didactice intense, material cu suprafață rezistentă la zgâriere și frecare medii.  **Conformitate:** caracterisiticile dimensionale ale produsului propus vor fi marcate pe un desen / schiță anexat.  **Garantie:** minim 24 luni.  **Cerințe de întreținere:** rezistență la agenți de curățare și întreținere uzuali.  **Notă:** sunt incluse proiectarea, materialele și accesoriile, execuția, transportul și montajul la locația beneficiarului. | *Marca / modelul produsului*  *Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat*  *Garantie* |
| * 1. **Denumire produs**   **Rafturi etajere** |  |
| **Descriere generală**  **Rafturi/etajere** corp din PAL melaminat |  |
| **Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar**   * 1. **Rafturi/etajere – 6 buc**   **Dimensiuni: 600x380x2000**  **Material**  corp din PAL melaminat   laterale si polite din pal melaminat 18mm,canturi abs, cu 5 spatii depozitare 600x380xh2000 , spate din mdf melaminat, imbinari fixe si rigide birou - din pal melaminat cu blat de 36mm si picioare cu pazie de 450mm din pal de 18mm , cant abs 2mm pentru elementele de contact, talpi protectie pardoseala, imbinari fixe si rigide.  **Culoare:** fag  **Standarde:** toate materialele și accesoriile utilizate vor fi in conformitate cu standardele în vigoare.  **Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficia**r  **Regim de utilizare:** asamblarerigidă pentru posibilitatea amplasării în diverse configurații în spații destinate pentru activități didactice intense, material cu suprafață rezistentă la zgâriere și frecare medii.  **Conformitate:** caracterisiticile dimensionale ale produsului propus vor fi marcate pe un desen / schiță anexat.  **Garantie:** minim 24 luni.  **Cerințe de întreținere:** rezistență la agenți de curățare și întreținere uzuali.  **Notă:** sunt incluse proiectarea, materialele și accesoriile, execuția, transportul și montajul la locația beneficiarului. |  |
| **1.3.Denumire produs**  **Scaun** |  |
| **Descriere generală**  Scaun fix, șezut și spătar din lemn stratificat lăcuit, pentru sali de curs / conferințe, cu cadru metalic. |  |
| **Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar**  **SCAUNE – 48 buc**  **Dimensiuni:** înălțime totală 80 - 100 cm, lățime șezut 40 - 50 cm, adâncime șezut 40 - 50 cm, înalțime șezut 45 - 50 cm.  **Elemente constructive:** cadru rigid din metal, finisat prin vopsire în câmp electrostatic; baza șezut și spătar din lemn stratificat, grosime 8 - 10 mm, lăcuit, finisaj avansat; sarcina portantă minim 120 kg; picioare prevăzute cu protecție pentru pardoseală; suprapozabil.  **Gamă de culori:** tip fag.  **Standarde:** toate materialele și accesoriile vor fi in conformitate cu standardele în vigoare.   * *Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar*   **Regim de utilizare:** activități didactice intense; finisaj cu rezistență mare la frecare.  **Conformitate:** caracterisiticile dimensionale ale produsului propus vor fi marcate pe un desen / schiță anexat.  **Garantie:** minim 24 luni.  **Cerințe de întreținere:** rezistență la agenți de curățare și întreținere uzuali.  **Notă:** sunt incluse transportul și montajul la locația beneficiarului. | *Marca / modelul produsului*  *Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat*  *Garantie* |
| **Termen de livrare : 3 saptamani** |  |

**NUMELE OFERTANTULUI\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Semnătură autorizată\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Locul:**

**Data:**

1. *Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificații Tehnice solicitate).*

   *Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B - şi îl returnează Beneficiarului semnat, dacă acceptă condițiile de livrare cerute de Beneficiar.* [↑](#footnote-ref-1)