Anexa

**Termeni şi Condiţii de Livrare\*[[1]](#footnote-1)**

Achiziția de **,,** Sistem de aer conditionat **ROSE-Mec4Pass”**

Subproiect: ***Cresterea deschiderii parcursului educational catre absolvire prin reducerea abandonului in primul an de studii***

Beneficiar: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași

Ofertant: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Valabilitatea ofertei:** *[a se completa de către Ofertant]*

1. **Oferta de preț** *[a se completa de către Ofertant]*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.**  (1) | **Denumirea produselor**  (2) | **Cant.**  (3) | **Preț unitar**  (4) | **Valoare Totală fără TVA**  (5=3\*4) | **TVA**  (6=5\* %TVA) | **Valoare totală cu TVA**  (7=5+6) |
| Lot 1 | **Sistem de aer conditionat 24000 BTU** |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL** |  |  |  |  |  |

**2. Preţ fix:** Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

**3. Grafic de livrare:** Livrarea se efectuează în cel mult \_\_\_\_\_\_\_ zile de la semnarea Contractului, la destinația finală indicată, conform următorului grafic: *[a se completa de către Ofertant]*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Denumirea produselor** | **Cant.** | **Termene de livrare** |
| 1 | **Sistem de aer conditionat** |  |  |

**4. Plata** facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la destinaţia finală indicată, pe baza facturii Furnizorului şi a procesului - verbal de recepţie, conform *Graficului de livrare*.

**5. Garanţie:** Bunurile oferite vor fi acoperite de garanţia producătorului cel puţin 1 an de la data livrării către Beneficiar. Vă rugăm să menţionaţi perioada de garanţie şi termenii garanţiei, în detaliu.

**6. Instrucţiuni de ambalare:**

Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinaţia finală.

**7. Specificaţii Tehnice:**

|  |  |
| --- | --- |
| **A. Specificații tehnice solicitate** | **B. Specificații tehnice ofertate**  *[a se completa de către Ofertant]* |
| **Denumire produs:**  **Sistem de aer conditionat** |  |
| **Descriere generală: Sistem de aer conditionat**  24000BTU | *Descriere generală* |
| **Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar** | *Marca / modelul produsului*  *Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat* |
| AER CONDITIONAT 24000BTU**, Clasa A++,**  **KIT INSTALARE SI MONTAJ INCLUS**  AER CONDITIONAT 24000BTU**, Clasa A++, KIT INSTALARE SI MONTAJ INCLUS**  Suprafata de montare Perete  Recomandat pentru incaperi pana la 50 m²  Capacitate generala 24000 BTU  Capacitate de racire 22178 BTU  Capacitate de incalzire 23202 BTU  Eficienta energetica racire A++  Eficienta energetica incalzire A  Temperatura minima de operare incalzire (°-C) 7  Tip filtru HD - filtru HD (Densitate inalta) - retine pana la 90% din particulele de praf  Tip compresor Rotativ  Numar trepte ventilator 3  Inverter Da  Tensiune alimentare 230 V  Capacitate nominala la racire 1960 W  Capacitate nominala la incalzire 1880 W  Agent de racire R410A  UNITATE INTERNA  Debit de aer unitate interna 1142 m³/h  Nivel de zgomot unitate interna 34 dB  Culoare unitate interna Alb  Lungime unitate interna 1173 mm  Latime unitate interna 238 mm  Inaltime unitate interna 315 mm  Greutate unitate interna 13 Kg  UNITATE EXTERNA  Nivel de zgomot unitate externa 59 dB  Culoare unitate externa Alb  Lungime unitate externa 885 mm  Latime unitate externa 366 mm  Inaltime unitate externa 795 mm  Greutate unitate externa 56 Kg  FUNCTII  Functii climatizare Racire, Incalzire, Ventilatie , Dezumidificare  Tehnologie Wi-Fi Nu  Functii special: 6th Sense, Auto Clean, Timer, Around U, Sleep, Power Save, Real time Clock, Jet, Auto Restart, DIM - back light off, 4D Air Inlet **sau functii echivalente**  Telecomanda Touch  **Nota: toate dimensiunile sunt orientative** |  |
| **Termen de livrare : 10 zile** |  |
| **Termen de garantie: min.12 luni** |  |

**NUMELE OFERTANTULUI\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Semnătură autorizată\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Locul:**

**Data:**

1. *Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificații Tehnice solicitate).*

   *Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B - şi îl returnează Beneficiarului semnat, dacă acceptă condițiile de livrare cerute de Beneficiar.* [↑](#footnote-ref-1)