Anexa

**Termeni şi Condiţii de Livrare\*[[1]](#footnote-1)**

Achiziția de **„Videoproiectoare pentru proiectul ROSE – CIVIC”**

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi pentru universitati

Beneficiar: UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GH. ASACHI” din IASI - Facultatea de Construcții și Instalații

Titlul subproiectului: „Construim împreună viitori ingineri constructori” - CIVIC

Acord de grant nr. 65/SGU/NC/I

Ofertant: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1**. **Oferta de preț** *[a se completa de către Ofertant]*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.**  (1) | **Denumirea produselor**  (2) | **Cant.**  (3) | **Preț unitar**  (4) | **Valoare Totală fără TVA**  (5=3\*4) | **TVA**  (6=5\* %TVA) | **Valoare totală cu TVA**  (7=5+6) |
| 1. | Videoproiector cu ecran proiectie si presenter | 1 buc. |  |  |  |  |
| 2. | Videoproiector portabil | 1 buc. |  |  |  |  |
|  | **TOTAL** |  |  |  |  |  |

**2. Preţ fix:** Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

**3. Grafic de livrare:** Livrarea se efectuează în cel mult 30 zile de la semnarea Contractului, la destinația finală indicată, conform următorului grafic: *[a se completa de către Ofertant]*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Denumirea produselor** | **Cant.** | **Termene de livrare** |
| 1. | Videoproiector cu ecran proiectie si presenter | 1 buc. |  |
| 2. | Videoproiector portabil | 1 buc. |  |

**4. Plata** facturii se va efectua în lei, în termen de maxim 30 zile de la livrarea efectivă a produselor la destinaţia finală indicată, pe baza facturii Furnizorului şi a procesului - verbal de recepţie, conform Graficului de livrare. Nu se acordă plăți în avans.

**5. Garanţie:** Bunurile oferite vor fi acoperite de garanţia producătorului cel puţin pentru perioadele menționate la pct. 7 – Specificații Tehnice, începând cu data livrării către Beneficiar. Vă rugăm să menţionaţi perioada de garanţie şi termenii garanţiei, în detaliu.

**6. Instrucţiuni de ambalare:**

Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinaţia finală.

**7. Specificaţii Tehnice:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **A. Specificații tehnice solicitate** | | **B. Specificații tehnice ofertate**  *[a se completa de către Ofertant]* |
| **1** | **Denumire produs: Videoproiector cu ecran proiectie si presenter** | | **Videoproiector cu ecran proiectie si presenter** |
| **Descriere generală**:   1. Videoproiector – 1 buc. 2. Ecran proiecție – 1 buc. 3. Presenter – 1 buc. | | *Descriere generală:* |
| **Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar** | | **Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat** |
| **1. Videoproiector** | | *Marca / modelul produsului* |
| Tehnologie | 3LCD |  |
| Rezolutie nativa | minim XGA (1024 x 768) |  |
| Format nativ | minim 4:3 cu formate alternative 16:9 / 16:10 / 14:9 |  |
| Luminozitate (lumen) | minim 3700 (Normal mode) |  |
| Contrast | minim 20000:1 |  |
| Durata viata lampa | minim 6000 (normal), 12500 ore (Ecomode) |  |
| Filtre de praf | pentru minim 10.000 ore |  |
| Zoom | minim x 1.2 |  |
| Diagonala | minim (30” ... 300") |  |
| Distanta de focus | minim (33” ... 427") |  |
| Corectie digitala | minim ± 30°orizontal/vertical Keystone |  |
| Conectivitate | Intrare digitala: minim 2 x HDMI |  |
| Intrare analogica: minim 2 x 15-pin Mini-D-Sub, 1 x RCA Jack |  |
| Iesire video: minim 1 x 15 pin Mini D-Sub (shared) |  |
| Intrare audio: minim 2 x 3.5mm Stereo Mini Jack, 1 x RCA Jack (L/R) |  |
| Iesire audio: 1 x 3.5mm Stereo Mini Jack |  |
| Retea: 1xRJ45 |  |
| USB: minim 1 x USB A (permite prezentări de pe stik), 1 x USB B (USB display or USB mouse control) |  |
| Zgomot | maxim 37dB (Normal), 29dB (Whisper) |  |
| Difuzoare integrate | 1 x minim 16 W |  |
| **Termen de garantie** | minim 24 luni |  |
| Se livreaza cu: |  |  |
| - Cablu video digital | Cablu HDMI v.1.4 |  |
| Rezolutie: minim 2560x1600p |  |
| Viteza: minim 10,2 Gb/s |  |
| Lungime: minim 15 m |  |
| - Suport montare tavan | Material: oțel |  |
| Greutate susținere: minim 12 kg |  |
| Unghi reglabil pentru instalarea în tavan |  |
| Sistem de poziționare flexibilă cu patru brațe reglabile de susținere |  |
| Conector cu eliberare rapidă care permite instalarea rapidă a proiectorului și eliberarea cu ușurință |  |
| Lungimea tijei reglabila, minim: 43-65 cm |  |
| Mecanism cu inclinare proiector minim +/-15° si pivotare minim +/-8° |  |
| Posibilitatea de a masca cablurile de semnal si electric in tija suportului (include kit materiale de montaj) |  |
| **2. Ecran proiectie** |  | *Marca / modelul produsului* |
| Tip | Manual |  |
| Carcasa | Metalica |  |
| Tip montare | Perete, tavan |  |
| Mecanism | Cu role auto-blocabile care sa permita extinderea și retragerea ușoară și silențioasă a suprafetei de proiecție in carcasa |  |
| Material panza | Fata alba, spatele negru |  |
| Gain 1.0 |  |
| Durabil si usor de curatat |  |
| Grosime: minim: 0,35 mm |  |
| Greutate: maxim 300 g/m² |  |
| Suprafata proiectie | Format 4:3 |  |
| Dimensiuni: minim 195x145 cm |  |
| Unghiul de vizualizare | Minim 120° |  |
| Termen garantie | Minim 12 luni |  |
| **3. Presenter** |  | *Marca / modelul produsului* |
| Tip | Presenter cu laserpointer |  |
| Laser | Class 2 Laser de maxim 1mW |  |
| Tehnologie | Wireless, 2,4 GHz |  |
| Distanta actiune wireless | Minim 10 m |  |
| Interfata | USB |  |
| Altele | Buton Pornit/Oprit |  |
| Indicator baterie |  |
| Sistem de operare compatibil | Windows 7, Windows 8 |  |
| **Termen de garantie** | Minim 12 luni |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **A. Specificații tehnice solicitate** | | **B. Specificații tehnice ofertate**  *[a se completa de către Ofertant]* |
| **2** | **Denumire produs: Videoproiector portabil** | | **Videoproiector portabil**  *Marca / modelul produsului* |
| **Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar** | | **Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat** |
| Tip | Portabil |  |
| Tehnologie | DLP |  |
| Rezolutie nativa | 1280 x 800, WXGA, Full HD, UXGA, SXGA, HD, XGA, SVGA, VGA |  |
| Format nativ | 16:10 |  |
| Luminozitate (lumen) | Minim 500 lm |  |
| Contrast dinamic | Minim 20000:1 |  |
| Distanta maxima de proiectie | 3 m |  |
| Durata viata lampa | Minim 20.000 ore |  |
| Functii | Quick resume |  |
| Tensiune alimentare | 240 V |  |
| Zoom | Minim x 1.2 |  |
| Diagonala minima imagine | 25 cm |  |
| Diagonala maxima imagine | 3,05 m |  |
| Conectivitate | Interfata: Minim (1 x HDMI, 1 x Micro SD, 2 x USB A, 1 x RJ-45, 1 x DC 12V, 2 x Audio 3.5mm) |  |
| Conexiune retea: MHL |  |
| Semnal video: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |  |
| Zgomot | Maxim 34dB |  |
| Difuzoare integrate | Minim 1 W |  |
| **Termen de garantie** | Minim 24 luni |  |
| Se livreaza cu: |  |  |
| - Cablu video digital | Cablu HDMI v.1.4 |  |
| Lungime: minim 15 m |  |

**8. Valabilitatea ofertei:** cel puțin 30 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor și anume \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[a se completa de către Ofertant]*.

**NUMELE OFERTANTULUI\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Semnătură autorizată\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Locul:**

**Data:**

1. *Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificații Tehnice solicitate).*

   *Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B - şi îl returnează Beneficiarului semnat, dacă acceptă condițiile de livrare cerute de Beneficiar.* [↑](#footnote-ref-1)