Anexa

**Termeni și Condiții de Livrare\*[[1]](#footnote-1)**

Achiziția de bunuri - **Imprimanta 3D**

Proiect: Bariere Ridicate Acum pentru Viitorul Elevilor la CMMI – *BRAVE*, AG324/SGU/PV/III din 18.06.2020

Beneficiar: Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași, Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial

Acord de grant 324/SGU/PV/III din 18.06.2020

Ofertant: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1**. **Oferta de preț** *[a se completa de către Ofertant]*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.**(1) | **Denumirea produselor**(2) | **Cant.**(3) | **Preț unitar**(4) | **Valoare Totală fără TVA**(5=3\*4) | **TVA**(6=5\* %TVA) | **Valoare totală cu TVA**(7=5+6) |
| *1.* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL** |  |  |  |  |  |

**2. Preț fix:** Prețul indicat mai sus este ferm și fix și nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

**3. Grafic de livrare:** Livrarea se efectuează *în cel mult două săptămâni* de la semnarea Contractului/ Notei de Comanda, la destinația finală indicată, conform următorului grafic: *[a se completa de către Ofertant]*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Denumirea produselor** | **Cant.** | **Termene de livrare** |
| *1.* |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**4. Plata** facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a bunurilor la destinația finală indicată, pe baza facturii Furnizorului și a procesului - verbal de recepție, conform *Graficului de livrare*.

**5. Garanție:** Bunurile oferite vor fi acoperite de garanția producătorului cel puțin 2 ani de la data livrării către Beneficiar. Vă rugăm să menționați perioada de garanție și termenii garanției, în detaliu.

**6. Instrucțiuni de ambalare:** Furnizorul va asigura ambalarea bunurilor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinația finală.

**7. Specificații Tehnice:**

*(de inserat specificațiile tehnice ale bunurilor):*

|  |  |
| --- | --- |
| **A. Specificații tehnice solicitate** | **B. Specificații tehnice ofertate***[a se completa de către Ofertant]* |
| ***Denumire produs: Prusa XL sau echivalent*** | *Marca / modelul produsului* |
| *Detalii specifice și standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar*Tehnologie printare 3D: FFF/FDMCinematica: CoreXYNr. extrudere: min. 1, obligatorie posibilitatea de a upgrada imprimanta cu până la 5 extrudoare în “magazia de scule” automatăFilament compatibil: minim PLA, PETG, ABS, ASA, Flex, HIPS, PA, PVA, PC, PP, CPE, PVB, NGEN, filament compozitVolum de imprimare (mm): minim 360x360x360Rezolutie maxima strat (μm): min. 50Diametru filament (mm): 1,75Diametru duză (mm): 0,4Temperatură extruder (°C): min. 290Temperatură pat printare (°C): min. 120Calibrare internă complet automată, compensare imperfecțiuni suport de printare, detecție automată prezență adeziune straturi, prevenție pierdere model în caz de pierderi de tensiune, senzor filament (Hall), încălzire modulară a patului de lucru. Conectivitate Ethernet și Wi-Fi, interfață USB | Detaliile specifice și standardele tehnice ale produsului ofertat |
| **Accesorii**: folie satinată, Prusament PLA 1 kg**Manuale** - Manual de întreținere și utilizare în limba RO/EN **Garanție** tehnică: minim 24 luni |  |

**NUMELE OFERTANTULUI\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Semnătură autorizată\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Locul:**

**Data:**

1. *Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificații Tehnice solicitate).*

 *Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B - şi îl returnează Beneficiarului semnat, dacă acceptă condițiile de livrare cerute de Beneficiar.* [↑](#footnote-ref-1)